發報器事件

關門：沒警報

開門：1. 開門的8秒中關門，不響警報，並且再度有開門，重新計算8秒

2. 超過8秒，警報響

3. 警報響的途中，關門後15秒，警報停

4. 警報響超過10分鐘，警報停止

5. 第二把key重啟，arduino重啟

可調整的變數

